<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="41.91" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="41.91" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="100" x2="41.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PMT Cable Tester
Designed by Johan Pienaar 
rev 03
2019-01-11</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-tycoelectronics">
<description>&lt;b&gt;Tyco Electronics Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://catalog.tycoelectronics.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RJ11-NO_SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ11 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
For all RJ11 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA12-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="0446200001">
<description>&lt;b&gt;RJ-45 INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY WITH RJ-11 KEEPOUT FEATURE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/73207.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="F25HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ADCH" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ADCL" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COMMUNICATION" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-4X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="6609214-3"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19R7022"/>
</element>
<element name="J2" library="con-tycoelectronics" package="RJ11-NO_SHIELD" value="RJ11-4X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="6609214-3"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="19R7022"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWMH" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWML" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA12-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="0446200001" value="0446200001">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="0446200001" value="0446200001">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XIOH" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XIOL" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-subd" package="F09HP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="con-subd" package="F25HP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="PWMH" pad="7"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="POWER" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="G1"/>
<contactref element="X3" pad="G1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="PWMH" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="POWER" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="ADCL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="ADCL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="ADCL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="ADCL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC4">
<contactref element="ADCL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ADC5">
<contactref element="ADCL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="ADCL" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="ADCL" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC9">
<contactref element="ADCH" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC8">
<contactref element="ADCH" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC10">
<contactref element="ADCH" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ADC11">
<contactref element="ADCH" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC12">
<contactref element="ADCH" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ADC13">
<contactref element="ADCH" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ADC14">
<contactref element="ADCH" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ADC15">
<contactref element="ADCH" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="XIOL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="XIOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="XIOL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="PWMH" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="PWMH" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PE5">
<contactref element="PWML" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PE4">
<contactref element="PWML" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PE3">
<contactref element="PWML" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PE1">
<contactref element="PWML" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PE0">
<contactref element="PWML" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="PWMH" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PH3">
<contactref element="PWML" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PH4">
<contactref element="PWML" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PH5">
<contactref element="PWMH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PH6">
<contactref element="PWMH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PG5">
<contactref element="PWML" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="XIOH" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="XIOH" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="X4" pad="10"/>
<contactref element="XIOH" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="XIOH" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="XIOH" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="XIOH" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="8"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="XIOH" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="7"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="XIOL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="XIOL" pad="16"/>
<contactref element="X4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="XIOH" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="XIOH" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="XIOH" pad="14"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="XIOH" pad="13"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="XIOH" pad="12"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="XIOH" pad="11"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="XIOH" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="COMMUNICATION" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="XIOH" pad="9"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PL0">
<contactref element="XIOL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PL1">
<contactref element="XIOL" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PL3">
<contactref element="XIOL" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PL4">
<contactref element="XIOL" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="PWMH" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="XIOL" pad="10"/>
<contactref element="X4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="XIOL" pad="12"/>
<contactref element="X4" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="XIOL" pad="14"/>
<contactref element="X4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="XIOL" pad="15"/>
<contactref element="X4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="XIOL" pad="11"/>
<contactref element="X4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="XIOL" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PL2">
<contactref element="XIOL" pad="13"/>
<contactref element="X4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="XIOH" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
