<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="5.08" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="50.8" x2="50.8" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="50.8" x2="50.8" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="1.27" x2="5.08" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="CR2032-THRU">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value=""/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/7" value=""/>
<element name="U$1" library="adafruit" package="CR2032-THRU" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="U$1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="+1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
