<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="81.016" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="81.016" x2="0" y2="81.016" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="81.016" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="86.36" y="78.74" drill="0.6"/>
<hole x="86.36" y="35.56" drill="0.6"/>
<hole x="39.37" y="35.56" drill="0.6"/>
<hole x="39.37" y="78.74" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="perso">
<packages>
<package name="TR-M88">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="STX3100">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="WEMOS-D1-MINI">
<description>WeMos.cc
D1 mini
ESP8266 module</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-power">
<description>&lt;b&gt;Vitrohm Power Resistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CA0001">
<description>&lt;b&gt;Wirewound Resistors, Commercial Power, Axial Lead&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Vishay Dale .. 30214.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO5">
<description>&lt;b&gt;TO 5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<description>&lt;b&gt;Opto Couplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens, Hewlett-Packard, Texas Instuments, Sharp, Motorola&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="perso" package="TR-M88" value="TR-M88"/>
<element name="X3" library="adafruit" package="STX3100" value="Courant1"/>
<element name="WEMOS1" library="esp8266modules" package="WEMOS-D1-MINI" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="R7" library="resistor-power" package="CA0001" value="4k7">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R13" library="resistor-power" package="CA0001" value="10k">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO5" value="2N2219"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL06" value="4N33">
<attribute name="OC_NEWARK" value="88K1390"/>
<attribute name="MPN" value="4N33"/>
<attribute name="MF" value="VISHAY/TELEFUNKEN"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469601"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="WEMOS1" pad="GND"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="D3"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="OK1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="WEMOS1" pad="3V3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
